품 명	오발론(Ovalone) DNA 오토 락
용 도	나선형으로 꼬여있는 카본스틸 오토락 카라비너
	• 성능 1. 카라비너의 몸체가 90도 방향으로 꺽여있어 각종 연결장비의 동작을 취적화 시킨 카라비너 2. 키락 시스템으로 제작되어 사용중에 걸림이 없음 3. 카본스틸로 제작되어 강도가 우수함 4.일반 흑색 아연 도금과 비교하여 이중 내식성(UNI EN ISO 9227에 따라 염수 분무로 테스트 수행), 균일한 마감, 긁힘 방 지 및 현대적이고 쾌적한 외관을 제공하는 새로운 아연-니켈 처리 • 제원 ‐ 재질 : 카본스틸 ‐ 중량 : 215g ‐ 인장강도 : 40kN ‐ 인증 : EN362/B, ‐ 제조사의 개별 출고 검사 제품