품 명	FCX 개인 탈출 키트
용 도	진압 활동중 비상상황에서 대원이 탈출에 사용하기 간편한 탈출하강기 킷트
	성능 ○ 하강기는 자동제동방식임 ○ 박음질로 고정된 스텔스 이스케이프훅은 뒤쪽에 Wire gate가 달려있어 탈출시 건물의 각종 구조물에 로프를 걸기가 용이함 ○ 스텔스후크는 이전제품보다 14%가볍게 재설계 됐으며 스테인레스 스틸팁을 사용하여 다양한 고정 표면에서 잘 고정할 수 있음(교체 가능) 제원 ○ 내열로프 : NFPA 인증 hook이 박음질로 고정된 테크노라-아라미드 계열 7.5mm/ 15M * 1동 ○ 카라비너 : Rock Exotica 락D랜야드핀 오토락 카라비너 1개 ○ 하강기 : NFPA 1983, 2012 edition 탈출용 제품 인증 하강기 * 1개 ○ 후크 : 170g, 13.5kN NFPA 2500(1983) 인증 ○ 보관 가방 : 탈출용 허리벨트에 부착하는 내열소재(Nomex)의 보관 가방 1개