품 명	락스틸(rocksteel) 스크류락 카라비너
용 도	스틸 잠금 카라비너
	• 성능 1.키락 시스템 제작 사용중에 걸림이 없습니다. 2.잠금 상태를 확인할수 있는 표시가 있습니다. 3.대부분의 스틸 카라비너는 0.5“직경의 강철로 만들어지지만 더 높은 강도를 위해 열처리되고 가벼운 7/16”직경의 강철을 사용 • 제원 ‐중량 : 226gm ‐인장강도 : 45kN (열렸을 때 15kN) -열림폭 : 30mm ‐인증 : EN 12275 EN362 NFPA-G ‐제조사의 시리얼 번호