품 명	롤리(Rolley)
용 도	케이블용 도르래
	• 성능 1. 수평이동이나 리프트의 케이블에서 구조 작업용 2. 개폐구가 넓고 직경이 넓은 바퀴로 인해 케이블의 직경이 60mm 까지 사용 3. 케이블카 설비에서 대피용 도르래에 대한 기술 규율(M.115.001)을 준수합니다. • 제원 ‐ 재질 : 알루미늄 합금강외 ‐ 중량 : 1360g ‐ 길이 : 508mm ‐ 인증 : EN12278 ‐ 제조사의 개별 출고 검사