품 명	휴즈
용 도	추락제동 장비
	성능 1.톱니 모양의 브레이크 장치가 없기 때문에 로프 친화적임 ﾠ 2.RFU 11.075 에 따라 가장자리 테스트를 거쳐 수평 적용에 대해 승인됨 ﾠ 3.하나의 장치로 4가지 표준은 모두 충족 ﾠ 4.간편한 장비 관리를 위한 통합 RFID 칩 ﾠ 5.로프 고정을 위한 통합 캠 잠금 기능 ﾠ 6.장비의 오름 내림이 비교할 수 없을 정도로 좋은 움직임 ﾠ 8.안전벨트에서 장치를 분리 할 필요 없이 언제든지 로프를 끼우거나 풀 수 있음 제원 재질 : 알루미늄 무게 : 420g 인증 : EN12841C , EN353-2, Rfu 11.075 , ANSI Z 359.15