품 명	로터
용 도	원형 커넥터
	-반영구적인 장비 연결에 적합한 다방향 개폐형 링 -모든 방향에서 22kN의 균일 하중 UIAA130(부하 공유장치)따라 테스트 되었습니다. -넓은 열림폭(15mm) -특별한 공구를 필요로 하지 않습니다.(일자드라이버사용) -조립 오류 가능성이 없습니다.(비대칭모양) -볼트는 고무씰이 장착되어 최적의 조임을 보장합니다. -인장강도:24kN -인증:EN 362/M, UIAA130 -내경/무게:42mm(블랙)/65g, 48mm(블랙/오렌지)/75g