품 명	옴니블럭1.1스위바비너
	.
용 도	오토락카라비너가 부착된 스위벨도르래
	성능 1. 스위벨과 안전판이 장착되어 도르래에 로프 설치시 도르래를 해체하지 않 고 로프 설치가 가능함 2. 도르래의 동작 부위는 볼베어링을 사용 하여 부드럽게 움직임. 3. 푸루직 매듭이 잘 걸리 수 있도록 만들어진 측면판. 4. 오토락 카라비너가 부착됨 제원 1. 재질 : 알루미늄 합금강 2. 무게 : 140g 3. 도르래 바퀴지름 : 28mm 4. 사용로프 지름 : 13mm 이하 4. 파괴 하중 : 23kN 5. 작업 제한 하중 : 5kN 5. 인증 : EN 12278 인증 제조사의 개별 시리얼 번호