품 명	리노맥스
용 도	고강도 이중코어앵커슬링
	-내부 코어는 독립적으로 테스트되고 인증된 두 개의 UHMWPE(초고분자량 폴리에틸렌) 가닥으로 구성되어 최대의 강도와 내구성을 제공합니다. -외부 레이어는 폴리아미드 외피로 만들어져 내부 코어를 보호하기 위해 탁월한 내마모성을 보장합니다. -60kN이 넘는 인장강도와 600KG의 안전한 작업하중으로 강철와이어로프와 맞먹는 강도와 무게는 1/7에 불과합니다. -독특한 구조로 인해 물을 흡수하지 않고 물 위에 떠 있을 수 있어 혹독한 기상 조건이나 습한 환경에서 사용하기에 매우 적합합니다. -Rhino MAX의 엔지니어링 설계는 유럽 추락 방지 시스템 표준을 능가하며 특히 다중 사용자 시나리오를 위해 설계되어 팀워크 환경에 이상적입니다. -EN795B 2012 & CEN / TS 16415 2013 & GB 30862-2014는 세 가지 인정 표준을 획득했습니다.