품 명	스트렙 XR-RBP 로프 보호대
용 도	로프 보호대
	• 성능 1. 6겹의 다중 나이론 구조로 된 소프트 로프 보호대 2. 로프가 지나가는 면은 저항성이 뛰어난 소재로 되어 있어 움직이는 로프에 대한 보호기능이 있음 3. 바닥면은 거친 바닥에서의 보호기능을 위해 5mm 두께의 고저항 원단으로 제작 4. 측면 부위는 시인성이 좋은 형광 노란색원단으로 처리됨 5. 4군데 모서리에는 보호대를 고정시키거나 장비를 걸 수 있는 4개의 고리 6. 보호대면에는 장비고정용 2개의 고리가 있음 • 제원cm 1. 재질 : 발리스틱 나일론외 2. 크기 : 30cm * 61cm , 30cm*91cm 3. 중량 :