품 명	락스타 리깅 플레이트
용 도	3D 리깅 플레이트
	• 성능 1. X, Y, Z 축 어느 방향으로 리깅 할 수 있는 3D 리깅 플레이트 2. 플로팅앵커 만들기가 간편함 3. 홀 사이의 간격이 넓어서 장비끼리의 간섭이 적음 • 제원 1. 재질 : 알루미늄 합금강 2. 무게 : 209g 3. 크기 : 93mm*75mm*65mm 4. 인장 강도 : 36kN 5. 인증 : EN, NFPA-G