품 명	루프슬링16mm 180cm
용 도	슬링 앵커
	• 성능 1.내마모성 폴리에스테르 2.슬링내부의 빨간색 마모표시기가 내장되어 교체시점을 알려줌 • 제원 인장강도:22kN 웨빙폭:16mm 길이:180cm 인증:EN 345, EN566, EN795B 길이:180cm