품명	라이저
용도	로프 윈치
	-윈치와 10홀 빅리그 플레이트 세트로 제작 -48~50mm 파이프 구조물에 장착 할 수 있습니다. -사용로프:10mm-12.7mm -로프 윈치는 2개의 기어비를 가지고 있습니다. -두 번째 핸들의 핸들 소켓을 제거할 수 있어 뒷부분을 완벽하게 평평하게 만들 수 있습니다. -사용하중:240kg(최대), 150kg(체베달레 베이스에 설치시) -인증:EN 795A, EN 1496B, CEN TS 16415A, Rfu CNB/P/11.114 -무게:7.15kg -소재:알루미늄