품 명	메가와트
용 도	컴팩트한 크기의 자동제동 하강기
	성능 1.로프 악세스및 구조용 다목적 하강 장치 2.특수 레버 형상으로 큰 변속비와 매우 넓은 작업 범위가 가능 3.안티 패닉 기능은 제어력 상실시 사고위험을 줄여줌 4.왼손 잡이와 오른손 잡이 모두에게 적합 5.컴팩트한 크기와 무게를 최소화 함 6.자동 잠금 기능으로 레버를 잠금거나 장치를 묶을 필요가 없음 7.장비 관리를 위한 통합 RFID칩 8. 마모되기 쉬운 부분의 스틸 인서트는 사용 수명을 늘립니다. 9.안전 잠금장치가 있는 열림 장치로 카라비너를 열지 않고도 로프 설치및 해체가 가능 10. 큰 카라비너 구멍으로 카라비너를 360도 회전할 수 있음 제원 재질 : 알루미늄 무게 : 495g 사용로프 : 8.9mm~11.8mm 인증 : EN12841C , EN341-2A, EN15151-1/8 , ANSI/ASSE Z359.4