품 명	오발 퀵링크8mm
용 도	퀵링크
	-렌치로 잠금면 반영구적인 확보링으로 사용 가능 -재질 : 스테인레스스틸304 -인장강도 : 40kN(Major),25kN(Minor) -두께 : 8mm -크기 : 74mm*58mm -무게 : 79g -인증 : EN12275 EN362 UIAA