품 명	락D스텐인레스 오토락 카라비너
용 도	스테인레스 스틸 잠금 카라비너
	• 성능 1.키락 시스템으로 제작되어 사용중에 걸림이 없습니다. 2.비틀림게이트 방식으로 개폐폭이 넓습니다. 3.스테인레스 스틸 D형 카라비너입니다. 4.잠금 상태를 확인할 수 있는 경고 표시가 있습니다. • 제원 ‐재질 : 스테인레스 스틸 ‐중량 : 221g ‐인장강도 : 41kN (열렸을 때 11kN) ‐인증 : EN12275, EN362 ‐제조사의 시리얼 번호