품 명	락디랜야드핀오토락 카라비너
용 도	알루미늄 잠금 카라비너
	• 성능 1.키락 시스템 제작 사용중에 걸림이 없습니다. 2.잠금 상태를 확인할수 있는 표시가 있습니다. 3.스테인레스 스틸핀이 장비를 올바른 방향을 유지하게 합니다. • 제원 ‐중량 : 80g ‐인장강도 : 30kN (열렸을 때 10kN) ‐인증 : EN 12275 EN362 -열림폭 : 22mm ‐제조사의 시리얼 번호