품 명	라지오픈닝퀵링크7
용 도	퀵링크
	재질:아연도금 스틸 직경:7mm 열림폭:16mm 인장강도:25kN 무게:60g 인증:EN 362, EN 12275