품 명	니크루저
용 도	무릎등강기
	-체스트 크루저와 프로 스텝의 조합으로 만들어진 무릎 등강기 -별도의 탄성코드나 탄성코드가 있는 트리렉스번지와 함께 사용합니다. -안전잠금장치가 있는 클램프 -사용로프:8~13mm 케르망틀 로프용 -얼거나 진흙 투서이 로프에 최적의 그립을 위한 자동 청소 슬롯이 있는 캠 -인증:EN 12841 B, EN 567