품 명	앙코라프로120
용 도	확보슬링
	-프로텍터가 부착된 폴리에스터 앵커 슬링 -내부에 폴리에스터로 만든 빨간색 마모 표시기 -한쪽 끝은 40mm 알루미늄링 한쪽끝은 고리 박음질로 되어 거스히치 할 수 있음 -카라비너의 삼각하중 위험을 예방할 수 있음 -길이:120cm -인장강도:24kN -인증:EN354 EN795