품 명	PAS22 확보줄
용 도	안전사고를 방지할 수 있는 신형 확보줄
	• 성능 1. 기존의 데이지체인의 잠재적 위험성(앞뒤의 고리에서만 최고강도가 나오고 중간고리는 지극히 취약한점‐미국의 경우 잦은 사고 사례가 있음)을 개선한 확보줄 2. 확보자가 원하는 길이를 손쉽게 조절이 가능하며 어느 지점에서도 동일한 인장강도를 유지함. 3. 등반 중에는 수납이 간편하여 일반 데이지체인처럼 걸리적 거리지 않음. 4. 이퀄라이징 확보에 대단히 유리하여 불량한 암장에서 사용이 용이함. 5. 슬링은 폭 11mm의 96.5cm의 길이의 다이니마 슬링(27% 다이니마, 73% 나일론)을 사용하여 내구성과 경량화를 도모함. • 제원 ‐ 재질 : 폭11mm의 몬스터 슬링 사용, 무게 93.5gr ‐ 최대 길이 :96.5cm ‐ 인장 강도 : 22kn ‐ 인증 : UIAA, CE