품 명	캡토11
용 도	로프그랩통합형 도르래
	-로프그랩,도르래,베켓이 통합되어 있습니다. -힘을 제한하는 V홈 캠이 있는 다기능 로프 그랩 -고효율 44.5mm 직경의 도르래 -더블 액션 해제 버튼이 있는 측면판 -별도의 장비 추가 없이 한번의 동작으로 3:1 시스템을 만들 수 있음 -소프트 샤클이 포함되어 있습니다. -인증:EN 12841B, EN 567, EN 12278, NFPA G (로프그랩,도르래)