품 명	페가수스(Pegasus)
용 도	요구조자를 신속하게 후송 시킬수 있는 안전벨트
	• 성능 1. 총 15개의 나일론 루프 사용으로 신속한 사이즈 변경이 가능함 2. 탈착이 가능한 어깨 고무밴드가 장착되어 있음 3. 성인부터 아이까지 사용이 용이함 4. 사용하중 최대 200kg까지 사용 가능 • 제원 ‐ 재질 : 나일론외 ‐ 중량 : 690g ‐ 인증 : EN1498 ClassB, EASA CM-CS005, EAC ‐ 제조사의 개별 출고 검사 제품