품 명	탱고(Tango)
용 도	신속하게 확보,회수 가능한 안전 카라비너
	• 성능 1. 압축 성형으로 경량이며 내구성 우수 2. 키락 시스템으로 제작되어 사용중에 걸림이 없음 • 제원 ‐ 재질 : 알루미늄 합금강 ‐ 중량 : 130g ‐ 인장강도 : 33kN (열렸을 때 15kN) ‐ 인증 : UIAA, EN362/B, EN12275/K, NFPA‐P, ISO 9001 ‐ 제조사의 개별 출고 검사 제품